From 91b69779e0875e58d8973b2938a1cc4b7a1c455b Mon Sep 17 00:00:00 2001
From: Jonas Karlman <jonas@kwiboo.se>
Date: Sun, 25 Mar 2018 22:17:06 +0200
Subject: [PATCH 22/44] ASoC: hdmi-codec: fix channel allocation

---
 sound/soc/codecs/hdmi-codec.c | 113 ++++++++++++++++------------------
 1 file changed, 52 insertions(+), 61 deletions(-)

--- a/sound/soc/codecs/hdmi-codec.c
+++ b/sound/soc/codecs/hdmi-codec.c
@@ -194,78 +194,69 @@ static const struct snd_pcm_chmap_elem h
  */
 static const struct hdmi_codec_cea_spk_alloc hdmi_codec_channel_alloc[] = {
 	{ .ca_id = 0x00, .n_ch = 2,
-	  .mask = FL | FR},
-	/* 2.1 */
-	{ .ca_id = 0x01, .n_ch = 4,
-	  .mask = FL | FR | LFE},
-	/* Dolby Surround */
+	  .mask = FL | FR },
+	{ .ca_id = 0x03, .n_ch = 4,
+	  .mask = FL | FR | LFE | FC },
 	{ .ca_id = 0x02, .n_ch = 4,
 	  .mask = FL | FR | FC },
-	/* surround51 */
+	{ .ca_id = 0x01, .n_ch = 4,
+	  .mask = FL | FR | LFE },
 	{ .ca_id = 0x0b, .n_ch = 6,
-	  .mask = FL | FR | LFE | FC | RL | RR},
-	/* surround40 */
-	{ .ca_id = 0x08, .n_ch = 6,
-	  .mask = FL | FR | RL | RR },
-	/* surround41 */
-	{ .ca_id = 0x09, .n_ch = 6,
-	  .mask = FL | FR | LFE | RL | RR },
-	/* surround50 */
+	  .mask = FL | FR | LFE | FC | RL | RR },
 	{ .ca_id = 0x0a, .n_ch = 6,
 	  .mask = FL | FR | FC | RL | RR },
-	/* 6.1 */
-	{ .ca_id = 0x0f, .n_ch = 8,
-	  .mask = FL | FR | LFE | FC | RL | RR | RC },
-	/* surround71 */
+	{ .ca_id = 0x09, .n_ch = 6,
+	  .mask = FL | FR | LFE | RL | RR },
+	{ .ca_id = 0x08, .n_ch = 6,
+	  .mask = FL | FR | RL | RR },
+	{ .ca_id = 0x07, .n_ch = 6,
+	  .mask = FL | FR | LFE | FC | RC },
+	{ .ca_id = 0x06, .n_ch = 6,
+	  .mask = FL | FR | FC | RC },
+	{ .ca_id = 0x05, .n_ch = 6,
+	  .mask = FL | FR | LFE | RC },
+	{ .ca_id = 0x04, .n_ch = 6,
+	  .mask = FL | FR | RC },
 	{ .ca_id = 0x13, .n_ch = 8,
 	  .mask = FL | FR | LFE | FC | RL | RR | RLC | RRC },
-	/* others */
-	{ .ca_id = 0x03, .n_ch = 8,
-	  .mask = FL | FR | LFE | FC },
-	{ .ca_id = 0x04, .n_ch = 8,
-	  .mask = FL | FR | RC},
-	{ .ca_id = 0x05, .n_ch = 8,
-	  .mask = FL | FR | LFE | RC },
-	{ .ca_id = 0x06, .n_ch = 8,
-	  .mask = FL | FR | FC | RC },
-	{ .ca_id = 0x07, .n_ch = 8,
-	  .mask = FL | FR | LFE | FC | RC },
-	{ .ca_id = 0x0c, .n_ch = 8,
-	  .mask = FL | FR | RC | RL | RR },
-	{ .ca_id = 0x0d, .n_ch = 8,
-	  .mask = FL | FR | LFE | RL | RR | RC },
-	{ .ca_id = 0x0e, .n_ch = 8,
-	  .mask = FL | FR | FC | RL | RR | RC },
-	{ .ca_id = 0x10, .n_ch = 8,
-	  .mask = FL | FR | RL | RR | RLC | RRC },
-	{ .ca_id = 0x11, .n_ch = 8,
-	  .mask = FL | FR | LFE | RL | RR | RLC | RRC },
+	{ .ca_id = 0x1f, .n_ch = 8,
+	  .mask = FL | FR | LFE | FC | RL | RR | FLC | FRC },
 	{ .ca_id = 0x12, .n_ch = 8,
 	  .mask = FL | FR | FC | RL | RR | RLC | RRC },
-	{ .ca_id = 0x14, .n_ch = 8,
-	  .mask = FL | FR | FLC | FRC },
-	{ .ca_id = 0x15, .n_ch = 8,
-	  .mask = FL | FR | LFE | FLC | FRC },
-	{ .ca_id = 0x16, .n_ch = 8,
-	  .mask = FL | FR | FC | FLC | FRC },
-	{ .ca_id = 0x17, .n_ch = 8,
-	  .mask = FL | FR | LFE | FC | FLC | FRC },
-	{ .ca_id = 0x18, .n_ch = 8,
-	  .mask = FL | FR | RC | FLC | FRC },
-	{ .ca_id = 0x19, .n_ch = 8,
-	  .mask = FL | FR | LFE | RC | FLC | FRC },
-	{ .ca_id = 0x1a, .n_ch = 8,
-	  .mask = FL | FR | RC | FC | FLC | FRC },
-	{ .ca_id = 0x1b, .n_ch = 8,
-	  .mask = FL | FR | LFE | RC | FC | FLC | FRC },
-	{ .ca_id = 0x1c, .n_ch = 8,
-	  .mask = FL | FR | RL | RR | FLC | FRC },
-	{ .ca_id = 0x1d, .n_ch = 8,
-	  .mask = FL | FR | LFE | RL | RR | FLC | FRC },
 	{ .ca_id = 0x1e, .n_ch = 8,
 	  .mask = FL | FR | FC | RL | RR | FLC | FRC },
-	{ .ca_id = 0x1f, .n_ch = 8,
-	  .mask = FL | FR | LFE | FC | RL | RR | FLC | FRC },
+	{ .ca_id = 0x11, .n_ch = 8,
+	  .mask = FL | FR | LFE | RL | RR | RLC | RRC },
+	{ .ca_id = 0x1d, .n_ch = 8,
+	  .mask = FL | FR | LFE | RL | RR | FLC | FRC },
+	{ .ca_id = 0x10, .n_ch = 8,
+	  .mask = FL | FR | RL | RR | RLC | RRC },
+	{ .ca_id = 0x1c, .n_ch = 8,
+	  .mask = FL | FR | RL | RR | FLC | FRC },
+	{ .ca_id = 0x0f, .n_ch = 8,
+	  .mask = FL | FR | LFE | FC | RL | RR | RC },
+	{ .ca_id = 0x1b, .n_ch = 8,
+	  .mask = FL | FR | LFE | RC | FC | FLC | FRC },
+	{ .ca_id = 0x0e, .n_ch = 8,
+	  .mask = FL | FR | FC | RL | RR | RC },
+	{ .ca_id = 0x1a, .n_ch = 8,
+	  .mask = FL | FR | RC | FC | FLC | FRC },
+	{ .ca_id = 0x0d, .n_ch = 8,
+	  .mask = FL | FR | LFE | RL | RR | RC },
+	{ .ca_id = 0x19, .n_ch = 8,
+	  .mask = FL | FR | LFE | RC | FLC | FRC },
+	{ .ca_id = 0x0c, .n_ch = 8,
+	  .mask = FL | FR | RC | RL | RR },
+	{ .ca_id = 0x18, .n_ch = 8,
+	  .mask = FL | FR | RC | FLC | FRC },
+	{ .ca_id = 0x17, .n_ch = 8,
+	  .mask = FL | FR | LFE | FC | FLC | FRC },
+	{ .ca_id = 0x16, .n_ch = 8,
+	  .mask = FL | FR | FC | FLC | FRC },
+	{ .ca_id = 0x15, .n_ch = 8,
+	  .mask = FL | FR | LFE | FLC | FRC },
+	{ .ca_id = 0x14, .n_ch = 8,
+	  .mask = FL | FR | FLC | FRC },
 };
 
 struct hdmi_codec_priv {
